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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ТОНКОСЛОЙНЫЙ ОТСТОЙНИК ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Технологические и гидравлические характеристики

	2.1
	Расчетная производительность (исходное питание), м³/ч
	

	2.2
	Количество отстойников на объекте, шт
	

	3
	Назначение отстойника

	3.1
	Очистка ливневых стоков
	Да / Нет

	3.2
	Промышленные сточные воды
	Да / Нет

	3.3
	Водоподготовка
	Да / Нет

	3.4
	Другое назначение
	

	4
	Режим работы установки

	4.1
	Непрерывный
	Да / Нет

	4.2
	Периодический
	Да / Нет

	4.3
	Другой режим
	

	5
	Характеристика исходного стока

	5.1
	Вид взвешенных загрязнений (песок, глина, окалина, шлам)
	

	5.2
	Температура стока, °С
	

	5.3
	Значение pH
	

	5.4
	Концентрация взвешенных веществ на входе, мг/л
	

	5.5
	Требуемая концентрация взвешенных веществ на выходе, мг/л
	

	5.6
	Плотность твердой фазы (г/см³) или гидравлическая крупность (мм/с)
	

	6
	Наличие нефтепродуктов и жиров

	6.1
	Нет
	Да / Нет

	6.2
	Да (если да, укажите концентрацию в мг/л)
	

	7
	Предварительное флоккулирование (для мелких частиц менее 10-20 мкм)

	7.1
	Требуется блок дозирования коагулянта/флокулянта для укрупнения хлопьев перед подачей на модули
	Да / Нет

	8
	Тип тонкослойного модуля (схема потока)

	8.1
	Противоточная (вода движется снизу вверх, осадок сползает вниз)
	Да / Нет

	8.2
	Прямоточная (направление движения воды и осадка совпадает)
	Да / Нет

	8.3
	Перекрестноточная (поток воды направлен поперек движения осадка)
	Да / Нет

	8.4
	Другой тип модуля
	

	9
	Угол наклона пластин ламелей

	9.1
	Оптимальный от 55 до 60 градусов (обеспечивает эффект самоочищения под действием гравитации)
	Да / Нет

	9.2
	Меньший угол (риск быстрого заиления пластин)
	Да / Нет

	9.3
	Другой угол (укажите в градусах)
	

	10
	Материал корпуса отстойника

	10.1
	Стеклопластик
	Да / Нет

	10.2
	Полипропилен
	Да / Нет

	10.3
	Другой материал корпуса
	

	11
	Материал наклонных ламелей (пластин)

	11.1
	ПВХ
	Да / Нет

	11.2
	Полипропилен
	Да / Нет

	11.4
	Другой материал ламелей
	

	12
	Вариант размещения оборудования

	12.1
	Внутри отапливаемого помещения
	Да / Нет

	12.2
	Наземный уличный (требуется проектирование утепления и обогрева)
	Да / Нет

	12.3
	Подземный уличный
	Да / Нет

	12.4
	Другой вариант размещения
	

	13
	Метод сбора и выгрузки донного шлама

	13.1
	Конический бункер для гидростатического слива
	Да / Нет

	13.2
	Другой метод
	

	14
	Метод управления выгрузкой шлама

	14.1
	Автоматический сброс осадка по таймеру (с электроприводными задвижками)
	Да / Нет

	14.2
	Ручная выгрузка шлама оператором вручную
	Да / Нет

	14.3
	Другой метод управления
	

	15
	Дополнительная комплектация

	15.1
	Блок реагентной обработки (трубчатый смеситель или камера хлопьеобразования)
	Да / Нет

	15.2
	Насос откачки шлама / донного осадка
	Да / Нет

	15.3
	Площадка обслуживания лестничного типа
	Да / Нет

	15.4
	Шкаф управления (ШУ) технологическим циклом
	Да / Нет

	15.5
	Другое дополнительное оборудование
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