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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ ГРИНЛОС

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Происхождение сточных вод

	2.1
	Ливневая канализация
	Да / Нет

	2.2
	Производственный сток
	Да / Нет

	2.3
	Автомойка
	Да / Нет

	2.4
	Другое (укажите происхождение стоков)
	

	3
	Характер территории водосбора

	3.1
	Промзона
	Да / Нет

	3.2
	Автостоянка
	Да / Нет

	3.3
	Жилой квартал
	Да / Нет

	3.4
	Другое (укажите характер территории)
	

	4
	Технические и гидравлические параметры

	4.1
	Расчетный расход стоков на очистку (л/с или м³/ч)
	

	4.2
	Общая площадь территории водосбора, кв.м
	

	5
	Требуемая степень очистки по взвешенным веществам

	5.1
	На входе, мг/л
	

	5.2
	На выходе, мг/л
	

	6
	Тип размещения корпуса

	6.1
	Подземный
	Да / Нет

	6.2
	Наземный
	Да / Нет

	6.3
	Другое (если да, укажите тип размещения)
	

	7
	Конструктивные особенности и монтаж

	7.1
	Глубина лотка подводящей трубы от поверхности земли, мм
	

	7.2
	Диаметр входящего патрубка, мм
	

	7.3
	Диаметр выходящего патрубка, мм
	

	8
	Материал корпуса устройства

	8.1
	Стеклопластик
	Да / Нет

	8.2
	Полипропилен
	Да / Нет

	8.3
	Полиэтилен (ПНД)
	Да / Нет

	8.4
	Нержавеющая сталь
	Да / Нет

	8.5
	Другой (если да, укажите материал)
	

	9
	Система обслуживания и комплектация

	9.1
	Датчик контроля уровня осадка (песка)
	Да / Нет

	9.2
	Необходимость шнекового транспортера выгрузки песка
	Да / Нет

	9.3
	Высота технического колодца обслуживания, мм
	

	9.4
	Диаметр технического колодца обслуживания, мм
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