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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО
ГРИНЛОС СТАЛЬНОЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ БАК 

	№
	Наименование параметра / Раздел
	Варианты выбора / Поля для заполнения

	1
	Общие вопросы (заполнение обязательно)

	1.1
	Организация / ИНН
	

	1.2
	Контактное лицо (ФИО, должность)
	

	1.3
	Телефон / E-mail
	

	1.4
	Адрес объекта строительства
	

	1.5
	Дата составления
	

	2
	Назначение бака

	2.1
	Пожарный запас
	Да / Нет

	2.2
	Накопительный ХВС/ГВС
	Да / Нет

	2.3
	Технологический
	Да / Нет

	2.4
	Сбор стоков
	Да / Нет

	2.5
	Другое назначение
	

	3
	Рабочая среда

	3.1
	Наименование рабочей среды
	

	3.2
	Минимальная рабочая температура среды, °С
	

	3.3
	Максимальная рабочая температура среды, °С
	

	3.4
	Плотность среды (если отличается от воды), кг/м³
	

	4
	Геометрические параметры

	4.1
	Длина (внешний размер), мм
	

	4.2
	Ширина (внешний размер), мм
	

	4.3
	Высота (внешний размер), мм
	

	4.4
	Требуемый полезный объем, м³
	

	5
	Конструктивное исполнение бака

	5.1
	Открытого типа (без крышки)
	Да / Нет

	5.2
	Закрытого типа (с герметичной крышкой)
	Да / Нет

	5.3
	Другое исполнение
	

	6
	Способ установки

	6.1
	Напольный на опорах (ложементах)
	Да / Нет

	6.2
	Плоское дно на фундамент
	Да / Нет

	6.3
	Другой способ установки
	

	6.4
	Высота опор от пола до дна бака (если требуются), мм
	

	7
	Марка стали корпуса

	7.1
	Углеродистая Ст3сп (под покраску)
	Да / Нет

	7.2
	Нержавеющая сталь AISI 304
	Да / Нет

	7.3
	Нержавеющая сталь AISI 316
	Да / Нет

	7.4
	Другая марка стали
	

	8
	Внутреннее антикоррозийное покрытие (для углеродистой стали)

	8.1
	Грунт + эмаль
	Да / Нет

	8.2
	Пищевой эпоксидный лак
	Да / Нет

	8.3
	Не требуется
	Да / Нет

	8.4
	Другое покрытие
	

	9
	Конструкция ребер жесткости

	9.1
	Внутренние стяжки-распорки
	Да / Нет

	9.2
	Внешний рамный каркас (швеллер/уголок)
	Да / Нет

	9.3
	Другая конструкция ребер
	

	10
	Патрубок наполнения (вход)

	10.1
	Диаметр патрубка наполнения DN/Dy, мм
	

	10.2
	Соединение фланцевое
	Да / Нет

	10.3
	Соединение резьбовое
	Да / Нет

	10.4
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	10.5
	Другой тип соединения
	

	11
	Патрубок разбора (выход)

	11.1
	Диаметр патрубка разбора DN/Dy, мм
	

	11.2
	Соединение фланцевое
	Да / Нет

	11.3
	Соединение резьбовое
	Да / Нет

	11.4
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	11.5
	Другой тип соединения
	

	12
	Патрубок перелива (аварийный)

	12.1
	Диаметр патрубка перелива DN/Dy, мм
	

	12.2
	Соединение фланцевое
	Да / Нет

	12.3
	Соединение резьбовое
	Да / Нет

	12.4
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	12.5
	Другой тип соединения
	

	13
	Патрубок слива (опорожнения)

	13.1
	Диаметр патрубка слива DN/Dy, мм
	

	13.2
	Соединение фланцевое
	Да / Нет

	13.3
	Соединение резьбовое
	Да / Нет

	13.4
	Соединение под приварку
	Да / Нет

	13.5
	Другой тип соединения
	

	14
	Обслуживание и комплектация

	14.1
	Люк-лаз для обслуживания закрытого бака (если да, укажите размер в мм)
	Да / Нет

	14.2
	Визуальный указатель уровня (водомерное стекло / прозрачная трубка)
	Да / Нет

	14.3
	Крепления под датчики уровня
	Да / Нет

	14.4
	Внутренняя лестница
	Да / Нет

	14.5
	Наружная лестница
	Да / Нет

	14.6
	Теплоизоляция корпуса (минвата + оцинкованный кожух)
	Да / Нет

	14.7
	Другое дополнительное оборудование
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